begin

sendbuf[0] := $F0;//表示修改读卡器参数

//IP地址

sendbuf[1] := StrToInt(Form2.strmyip1);

sendbuf[2] := StrToInt(Form2.strmyip2);

sendbuf[3] := StrToInt(Form2.strmyip3);

sendbuf[4] := StrToInt(Form2.strmyip4);

//子网掩码

sendbuf[5] := StrToInt(Form2.strsubnetmask1);

sendbuf[6] := StrToInt(Form2.strsubnetmask2);

sendbuf[7] := StrToInt(Form2.strsubnetmask3);

sendbuf[8] := StrToInt(Form2.strsubnetmask4);

//对方地址

sendbuf[9] := StrToInt(Form2.strremoteip1);

sendbuf[10] := StrToInt(Form2.strremoteip2);

sendbuf[11] := StrToInt(Form2.strremoteip3);

sendbuf[12] := StrToInt(Form2.strremoteip4);

//机号

strls:=Form2.strjihao;

sendbuf[13] := StrToInt(strls) mod 256;

sendbuf[14] := (StrToInt(strls) div 256) mod 256;

//机器序列号

strls:=Form2.strmydevno;

sendbuf[15] := StrToInt(MidStr(strls,1,3));

sendbuf[16] := StrToInt(MidStr(strls,5,3));

sendbuf[17] := StrToInt(MidStr(strls,9,3));

sendbuf[18] := StrToInt(MidStr(strls,13,3));

if Form2.isoncardbeep1 then

begin

sendbuf[19] := 1;

end

else

begin

sendbuf[19] := 0;

end;

IdUDPServer1.Binding.SendTo( '255.255.255.255',39169,sendbuf,20); //广播式发送

Label6.Caption :='提示：广播式发送更改信息至读卡器，由于广播式信息在网络中的延迟，读卡器将在0~5秒内响应，请稍候......';

end;